**医用显示器需求参数**

1. 总体要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 采购内容 | 数量 | 采购控制价 |
| 1★ | 医用显示器 | 6台 | 19.8万元 |

1. 技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标项** | **技术规格要求** |
| 1. ★ | 屏幕尺寸 | ≥30英寸LED背光 |
| 1. ★ | 分辨率 | ≥3840×2160 |
|  | 视角 | ≥178° |
|  | 支持颜色 | ≥1.07B |
|  | 对比度 | ≥1700:1 |
|  | 最大亮度 | ≥1100 cd/m2 |
|  | 医疗影像标准 | 显示器完全符合DICOM3.14标准 |
|  | 医疗设备曲线 | 1.8, 2.0, 2.2, CIE, User1,User2, DICOM（CIE、User1、User2为根据现场医生评估所优化的效果） |
|  | 输入信号 | Display port1.2 x 2：最新一代数字视频接口  DVI-D x 2：数字视频接口 |
|  | 曲线切换 | 支持一键快捷切换Gamma2.2与Dicom切换 |
|  | 彩色单色切换 | 支持一键打开单色彩色切换功能 |
|  | 操作按键 | 隐藏式触控按键,触感好，超长使用寿命 |
|  | 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键切换全屏显示或者左右半屏显示 |
|  | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定 |
|  | 双屏显示 | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求 |
|  | 双屏效果调节 | 双屏模式下支持对左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式 |
|  | 数字通讯 | 具备≥1路上行USB，2路下行USB接口 |
|  | 电源开关 | 具备船型电源开关，可完全断开显示器供电 |
| 1. ★ | 显卡 | 专业显卡，显存≥2G |
| 1. ★ | 售后服务 | 原厂保修6年，提供原厂售后服务承诺函，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 |