|  |
| --- |
| **停车场管理系统零配件报价单** |
|  |  |  |  |  |
| **项目编号** | **零部件名称** | **产品/规格** | **装箱清单** | **计价数量** | **计价单位** | **售后报价** | **备 注** |
| PJ001 | 散热风扇 | 一代（E80） |  | 1 | 只 |  | 不含连接线缆 |
| PJ002 | 语音播报喇叭 | 一代（E80） |  | 1 | 只 |  | 不含连接线缆 |
| PJ003 | 散热风扇 | 二代(E80) |  | 1 | 只 |  | 不含连接线缆 |
| PJ004 | 自动收卡机 | 二代(E80) |  | 1 | 台 |  | 不含连接线缆 |
| PJ005 | 语音播报喇叭 | 二代(E80) |  | 1 | 只 |  | 不含连接线缆 |
| PJ006 | 液晶显示屏 | E80 |  | 1 | 块 |  | 不含连接线缆 |
| PJ007 | 散热风扇 | 一代（E10） |  | 1 | 只 |  | 不含连接线缆 |
| PJ008 | 车道控制机外壳 | 二代(E10) | 主箱体（1件）门（1块）亚克力前面板（1块）门锁（1把） | 1 | 套 |  |  |
| PJ009 | 主板 | 二代(E10) |  | 1 | 块 |  |  |
| PJ010 | 核心ARM板 | 二代(E10) |  | 1 | 块 |  |  |
| PJ011 | 开关电源模块 | 二代(E10) |  | 1 | 台 |  | 不含连接线缆 |
| PJ012 | 语音播报喇叭 | 二代(E10) |  | 1 | 只 |  | 一代E10可用 |
| PJ013 | LED显示屏 | E10 | 单模组LED显示屏（1块） | 1 | 块 |  | 不含连接线缆 |
| PJ014 | 车道控制机立柱（二代） | E10 | 立柱（1根）立柱与车控机连接板（1块）连接板螺丝（含垫片）（4颗）膨胀螺丝（4颗）车控机固定螺丝（含垫片）（8颗）底座护罩（1块） | 1 | 根 |  |  |
| PJ015 | 语音播报模块 | 二代(E80/E10) |  | 1 | 只 |  | 功放板+模块 |
| PJ016 | 车辆检测器 | 220V | 车辆检测器（1台）车辆检测器底座（1只） | 1 | 台 |  |  |
| PJ017 | 以太网交换机 | 8口 | 交换机（1台）电源适配器（1只） | 1 | 台 |  |  |
| PJ018 | 车牌识别摄像机 |  | 摄像机（1台） | 1 | 台 |  | 不含镜头 |
| PJ019 | 车牌识别摄像机主板模块 |  |  | 1 | 块 |  |  |
| PJ020 | 车牌识别摄像机电源模块 |  | 电源模块（1台） | 1 | 台 |  | 不含连接线缆 |
| PJ021 | 道闸控制电路板 |  |  | 1 | 块 |  | 不含485通讯模块 |
| PJ022 | 道闸手持无线遥控器 |  |  | 1 | 只 |  |  |
| PJ023 | 道闸台式有源无线遥控器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| PJ024 | 道闸摇控接收器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| PJ025 | 道闸栏杆（直杆） | ≤6米 |  | 1 | 根 |  |  |
| PJ030 | 道闸力矩平衡弹簧 | 4.5 |  | 1 | 根 |  |  |
| PJ031 | 道闸力矩平衡弹簧 | 5.5 |  | 1 | 根 |  |  |
| PJ032 | 道闸力矩平衡弹簧 | 6.5 |  | 1 | 根 |  |  |
| PJ033 | 防砸胶条 |  |  | 1 | 米 |  |  |
| PJ034 | 显示屏补光灯一体机立柱 | C20 |  | 1 | 个 |  |  |
| PJ035 | 补光灯（带外壳） | 15W/220V |  | 1 | 个 |  |  |
| PJ036 | 补光灯（不带外壳） | 15W/220V |  | 1 | 个 |  |  |